ACTIVESHOP
Návod na použitie
Trojvalcová kulma na vlny KESSNER
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Slovenská verzia návodu
Trojvalcová kulma je určená na vytváranie výrazných a rovnomerných vĺn na suchých vlasoch. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod a uschovajte ho na neskoršie použitie.
Základné vlastnosti
Kulma XL je vybavená tromi odolnými keramickými valcami s priemerom 32 mm. Keramický povrch rovnomerne rozvádza teplo a pomáha obmedziť lokálne prehrievanie vlasov. Prístroj sa zahreje približne do 30 sekúnd, ponúka reguláciu teploty od 80 do 210 °C, displej a dlhý napájací kábel.
	Technický údaj
	Hodnota

	Napájanie
	100–240 V AC

	Frekvencia
	50–60 Hz

	Výkon
	45–65 W

	Rozsah teploty
	80–210 °C

	Priemer keramických valcov
	32 mm

	Automatické vypnutie
	po 30 minútach bez zaznamenaného pohybu


Použitie
Dôležité: Prístroj používajte iba na úplne suché vlasy. Vlasy pred úpravou umyte a dôkladne vysušte.
Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nerozsvieti LCD displej. Bočnými tlačidlami nastavte požadovanú teplotu. Teplotu možno meniť v krokoch po 10 °C. Nastavenú teplotu môžete skontrolovať krátkym stlačením tlačidla napájania.
Počkajte, kým sa kulma zahreje. Oddeľte prameň vlasov široký niekoľko centimetrov, vložte ho medzi valce a prístroj pevne stlačte. Postupujte pomaly od korienkov ku končekom. Na jednom mieste nezostávajte príliš dlho.
Pokračujte po jednotlivých prameňoch, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.
Po ukončení práce prístroj vypnite podržaním tlačidla napájania niekoľko sekúnd. Následne vytiahnite zástrčku zo zásuvky a pred uložením nechajte kulmu úplne vychladnúť.
Stylingové prípravky na zafixovanie účesu použite až po ukončení práce s kulmou.
Voľba teploty
Vždy začnite nižšou teplotou a zvýšte ju iba v prípade potreby. Jemné, poškodené alebo farbené vlasy upravujte pri nižšej teplote. Hrubšie a odolnejšie vlasy môžu vyžadovať vyššie nastavenie. Nadmerná teplota alebo príliš dlhý kontakt môže vlasy poškodiť.
Automatické vypnutie
Ak prístroj nezaznamená pohyb, z bezpečnostných dôvodov sa automaticky vypne približne po 30 minútach. Táto funkcia nenahrádza povinnosť prístroj po každom použití ručne vypnúť a odpojiť zo zásuvky.
Upozornenia počas používania
Počas práce nestriekajte na vlasy lak, vodu ani iné stylingové prípravky na báze vlhkosti.
Vyhrievané časti dosahujú veľmi vysokú teplotu. Nedotýkajte sa nimi očí, uší, tváre ani pokožky.
Zabráňte príliš dlhému zahrievaniu jedného miesta na vlasoch.
Prístroj nepoužívajte na mokré alebo vlhké vlasy.


Bezpečnostné pokyny
Na zaistenie správneho a bezpečného používania vždy dodržiavajte tieto pravidlá:
Ide o elektrický prístroj. Nikdy ho nepoužívajte v blízkosti stojatej alebo tečúcej vody.
Nepoužívajte ho v umývadle ani v blízkosti umývadla, vane, sprchy, bazéna, v kúpeľni alebo na mokrom povrchu.
Prístroj neobsluhujte mokrými rukami a chráňte ho pred vniknutím akejkoľvek kvapaliny.
Pred použitím skontrolujte napájací kábel a kryt. Poškodený prístroj nepoužívajte.
Ak sa do prístroja dostane kvapalina, prístroj vydáva nezvyčajný zápach, dym alebo zvuky, je poškodený kábel, prípadne prístroj spadol alebo má poškodený kryt, ihneď ho odpojte zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis.
Na napájací kábel neklaďte žiadne predmety. Kábel veďte tak, aby sa naň nestúpalo a aby sa nepoškodil.
Po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
Do otvorov prístroja nevkladajte žiadne predmety. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, odpojte prístroj a obráťte sa na distribútora alebo výrobcu.
Prístroj neklaďte na nestabilný vozík, policu ani iný nestabilný povrch.
Medzi vypnutím a opätovným zapnutím, prípadne medzi zapnutím a vypnutím, dodržte odstup aspoň jednej minúty.
Napájanie musí zodpovedať údajom na typovom štítku. Nesprávne napájanie môže spôsobiť poruchu, poškodenie alebo požiar.
Prístroj neupravujte, nerozoberajte ani neopravujte svojpomocne. Servis a opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis.
Prístroj nevhadzujte do ohňa ani ho dodatočne nezahrievajte.
Deti a dohľad
Nedovoľte deťom mladším ako 16 rokov používať tento prístroj. Uchovávajte ho mimo dosahu detí. Prístroj je určený na profesionálne použitie v kaderníckych a kozmetických prevádzkach a má ho obsluhovať kvalifikovaná osoba.


Čistenie a údržba
Prístroj nie je vodotesný. Neponárajte ho do vody a neumývajte ho pod tečúcou vodou, pretože voda môže preniknúť dovnútra a poškodiť elektrické časti.
1.  Vypnite prístroj, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte približne 30 minút, kým úplne vychladne.
2.  Povrch čistite mäkkou mierne navlhčenou handričkou s malým množstvom jemného mydla. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani abrazívne čistiace prostriedky a povrch nedrhnite.
3.  Pred uložením nechajte prístroj úplne vyschnúť. Zvyšnú vlhkosť utrite mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou, prípadne nechajte prístroj prirodzene vyschnúť.
Skladovanie a preprava
Prepravná teplota: od -20 °C do +50 °C, výhradne v pôvodnom obale.
Prevádzková teplota: od +10 °C do +40 °C.
Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou najviac 75 %.
Počas skladovania a prepravy prístroj nehádžte, nenechajte ho spadnúť a chráňte ho pred nárazmi, mechanickými otrasmi a poveternostnými vplyvmi.
Pred uložením nechajte prístroj vždy úplne vychladnúť.
Likvidácia
Elektrické zariadenie, príslušenstvo ani obal nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po skončení životnosti ich odovzdajte na príslušnom zbernom mieste pre elektrické a elektronické zariadenia alebo distribútorovi. Oddeleným zberom umožníte recykláciu využiteľných materiálov a pomôžete chrániť životné prostredie. Postupujte podľa miestnych predpisov a smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení.
Dovozca uvedený v pôvodnom návode
Activeshop sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Dokument uchovávajte spolu s výrobkom.
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